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ΠΡΟΣ: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΘΕΜΑ: Τεχνική προσφορά για τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN για τη μεταφορά προσώπων και τη μίσθωση δύο (2) οχημάτων τύπου VAN Cargo
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	NAI / OXI

	
	εκτός αν αναφέρεται «ανάπτυξη απάντησης»

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής [ανάπτυξη απάντησης]
	VAN 9θέσιο Α:

	
	VAN 9θέσιο Β:

	
	VAN Cargo Α:

	
	VAN Cargo Β:

	Να αναφερθεί το μοντέλο [ανάπτυξη απάντησης]
	VAN 9θέσιο Α:

	
	VAN 9θέσιο Β:

	
	VAN Cargo Α:

	
	VAN Cargo Β:

	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

	Καύσιμο κινητήρα: πετρέλαιο (ντίζελ)
	 

	Κατηγορία εκπομπών ρύπων: τουλάχιστον EURO 5b
	 

	Πετρελαιοκινητήρας (ντίζελ), υψηλής απόδοσης ισχύος με υπερσυμπιεστή, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκπομπής μέχρι και 170 gr/km C02 υδρόψυκτος, κυβισμού 1600 και άνω κυβικών εκατοστών. Hp 120 και άνω  [ανάπτυξη απάντησης]
	VAN 9θέσιο Α (κυβισμός, ιπποδύναμη):

	
	VAN 9θέσιο Β (κυβισμός, ιπποδύναμη):

	
	VAN Cargo Α (κυβισμός, ιπποδύναμη):

	
	VAN Cargo Β (κυβισμός, ιπποδύναμη):

	Η απαιτούμενη - αποδιδόμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 74Kw και η μεγίστη ροπή στρέψης τουλάχιστον 170 Νm, υπολογιζόμενα κατά την οδηγία 89/491/EEC
	 

	Κατανάλωση (μέση συνδυασμένου κύκλου): έως 6,6 lt/100km 
	 

	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

	Τιμόνι μηχανικό με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος 
	 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

	Μονό διαφορικό τουλάχιστον 
	 

	Μηχανικό (προτιμητέο) πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεων εμπρός και μίας (1) όπισθεν ή αυτόματο 
	 

	Ο συμπλέκτης είναι υδραυλικός
	 

	
ΧΩΡΟΙ

	Το υπό προμήθεια όχημα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου αμαξώματος (τύπου VAN), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά εννέα (9) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού)
	 

	Το υπό προμήθεια όχημα είναι κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου αμαξώματος (τύπου VAN Cargo), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά τριών (3) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον 550 κιλών (kg) και έως περίπου 900 κιλών (kg)
	 

	Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμο όγκο χώρου φόρτωσης περίπου τριών κυβικών μέτρων (2.81 m3)
	 

	Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει σχάρα στην οροφή
	 

	Το υπό προμήθεια όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμη επιφάνεια φόρτωσης με δυνατότητα φόρτωσης 1.95m
	 

	Το υπό προμήθεια όχημα διαθέτει δύο (2) πίσω πόρτες για να διευκολύνεται η φόρτωσή του. μία πλαϊνή πόρτα συρόμενη και μία πίσω πόρτα ανοιγόμενη
	 

	Το υπό προμήθεια όχημα VAN Cargo διαθέτει άδεια για τρεις (3) επιβάτες, ήτοι δύο (2) συν ένας (1) ο οδηγός, καθώς και έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα
	 

	Το υπό προμήθεια όχημα είναι όχι παλαιότερης κατασκευής του 2015 και με έως 150.000 χλμ. κατά την παράδοση
	 

	ΦΩΤΑ

	Φώτα, προβολείς, προβολείς ομίχλης κλπ. σύμφωνα με τον ΚΟΚ
	 

	Ρυθμιζόμενος φωτισμός στην καμπίνα οδηγού τουλάχιστον 
	 

	Φωτισμός οπισθοπορείας 
	 

	Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων πορείας από τη θέση του οδηγού 
	 

	ΤΡΟΧΟΙ

	Τέσσερα (4) ελαφρώς μεταχειρισμένα τεμάχια ελαστικών, γνωστής και αναγνωρισμένης εταιρείας 
	 

	Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων
	 

	Ατσάλινες ζάντες δεκαπέντε ιντσών (15”) ελάχιστο 
	 

	
ΧΡΩΜΑ

	Ασημί ανοικτού χρώματος ή λευκό ή μπλε ή μαύρο ή κόκκινο [ανάπτυξη απάντησης]
	VAN 9θέσιο Α:

	
	VAN 9θέσιο Β:

	
	VAN Cargo Α:

	
	VAN Cargo Β:




	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

	Ανεξάρτητο και στους τέσσερις τροχούς, με αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε κάθε τροχό ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής (ευσταθής) κίνηση του οχήματος και η άνεση των επιβαινόντων με αντιστρεπτική ράβδο, καθώς και ανάρτηση τύπου Mc Pherson εμπρός
	 

	Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας ESP
	 

	
ΑΜΑΞΩΜΑ

	Το αμάξωμα είναι ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, με πλήρη αντισκωριακή προστασία κατά το στάδιο της κατασκευής του. Είναι απαραίτητη δε η ενίσχυσή του σε ιδιαίτερα ευπαθή και βασικά σημεία, όπως για παράδειγμα στους θόλους των τροχών, στα σημεία συνδέσεων και στις δοκούς 
	 

	Διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές (οδηγού, συνοδηγού) συνήθους τύπου με κλείθρο και αυτόματο κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ασφαλιζόμενες και με ηλεκτρικά παράθυρα με κρύσταλλα ασφαλείας TRIPLEX 
	 

	Διαθέτει συρόμενη πόρτα με άνοιγμα τουλάχιστον 1m στην πλευρά του συνοδηγού
	 

	Τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα 
	 

	Τα παράθυρα του οχήματος είναι ασφαλείας TRIPLEX 
	 

	Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός 
	 

	Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι 
	 

	Σύστημα ακινητοποίησης αυτοκινήτου (immobilizer) 
	 

	ΚΑΜΠΙΝΑ

	Άνετη επιβίβαση - αποβίβαση του οδηγού και των επιβατών 
	 

	Ρυθμιζόμενα καθίσματα με ταπετσαρία υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στη χρήση και στο καθάρισμα 
	 

	Δάπεδο επιστρωμένο με μοκέτα άριστης ποιότητας 
	 

	Προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα 
	 

	Εργοστασιακός κλιματισμός
	 

	Ικανό χώρο για μικροαντικείμενα 
	 

	Υποβραχιόνια και χειρολαβές στήριξης στο χώρο οδηγού 
	 

	Εγκατεστημένο Radio /CD player / περιφερειακά ηχεία κατάλληλης ισχύος / Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS)
	 

	Θήκες και επαρκής χώροι αποθήκευσης για μικροαντικείμενα 
	 

	Πλήρη όργανα ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων, ρολόι, στροφόμετρο, μετρητή χιλιομέτρων, μετρητή ταχύτητας και γενικά όλα τα απαραίτητα όργανα για ασφαλή οδήγηση
	 

	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

	Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ενεργητική και παθητική ασφάλεια
	 

	Αερόσακοι οδηγού 
	 

	Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες με προεντατήρες και ρυθμιστή δύναμης
	 

	Διπλού κυκλώματος υδραυλικά ενισχυμένα με SERVO, δισκόφρενα αεριζόμενα εμπρός, δισκόφρενα πίσω και μηχανικό χειρόφρενο στους πίσω τροχούς
	 

	Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος A.B.S. τελευταίας γενιάς καθώς και όλα τα συνεργαζόμενα συστήματα ασφαλείας
	 

	Η όλη κατασκευή του οχήματος πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που απορρέουν από τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών το συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Επίσης είναι τέτοια, ώστε κατά τη μεταφορά του προσωπικού και των εμπορευμάτων να προσφέρουν ασφάλεια, άνεση και προστασία
	 

	Στο βασικό απαραίτητο εξοπλισμό του οχήματος περιλαμβάνεται οπωσδήποτε, πυροσβεστήρας αυτοκινήτου, κιβώτιο παροχής "πρώτων βοηθειών", γιλέκο φωσφοριζέ, τριγωνική προειδοποιητική πινακίδα, εφεδρικός τροχός, ανάλογα και επαρκή εργαλεία επισκευής καθώς και ένα ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για την χειμερινή περίοδο
	 

	ΕΓΓΥΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

	Το όχημα θα παραδοθεί στο χώρο της αναθέτουσας αρχής στο νομό Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, 61100, Κιλκίς, το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
	 

	Το προσφερόμενο είδος έχει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του, η οποία και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες 
	 

	Το εκάστοτε όχημα είναι γνωστής μάρκας και θα παραδοθεί στην αναθέτουσα αρχή προς κυκλοφορία, αφού ο ανάδοχος έχει διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες για την κυκλοφορία του, με ευθύνη του και δαπάνη του
	 

	Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από το Ειδικό Σήμα Τελών Κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται παντός είδους δαπάνες αναγκαίες για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος (εκτελωνισμοί, μεταφορικά, διάφορα λοιπά έξοδα κ.λ.π.)
	 

	Στη διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς που δεν προέρχεται από άμεσο λάθος του προσωπικού της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., το όχημα θα αντικαθίσταται δωρεάν και σε ανώτατο διάστημα έξι (6) ωρών, με ίδιο, αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών όχημα
	 

	Υπάρχει εγγύηση - δήλωση του αναδόχου για την υποστήριξη του οχήματος σε γνήσια ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο service για το διάστημα ισχύς της σύμβασης
	 

	Σε περίπτωση υλικών ζημιών, για τις οποίες ευθύνεται καθαρά η αναθέτουσα αρχή, ο ανάδοχος δέχεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να απευθύνεται σε δικό της συνεργείο
	 

	Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από πιστοποιητικό Τελωνείου με ημερομηνία παραγωγής και αναλυτικά PROSPECTUS στην ελληνική γλώσσα
	 

	Έγκριση τύπου οχήματος και αναγκαία πιστοποιητικά ΚΤΕΟ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………………..


Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ



 
…..…………………………………….. 
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