Ένα όχημα εννέα (9) θέσεων τύπου VAN, και ένα επιβατικό όχημα
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	Όχημα Τύπου VAN

	CPV: 34115200-8
	Mini VAN 9 θέσεων
	Ποσότητα: 1
	Προϋπολογιζόμενο κόστος (καθαρή αξία): 21.795,00€

	
	Φ.Π.Α. 17%

	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ VAN

	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

	1. Πετρελαιοκινητήρας (ντίζελ), υψηλής απόδοσης ισχύος με υπερσυμπιεστή, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκπομπής μέχρι και 170 gr/km C02 υδρόψυκτος, κυβισμού 2000 και άνω κ.ε. Ισχύς σε ίππους: 120hp και άνω

	2. Απαιτούμενη - αποδιδόμενη ισχύς τουλάχιστον 74Kw και μέγιστη ροπή στρέψης τουλάχιστον 170 Νm, υπολογιζόμενα κατά την οδηγία 89/491/EEC

	3. Κατηγορία εκπομπών ρύπων: τουλάχιστον EURO 6

	4. Κατανάλωση (μέση συνδυασμένου κύκλου): έως 6,6 lt/100km

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

	1. Τιμόνι μηχανικό με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

	1. Μονό διαφορικό τουλάχιστον

	2. Μηχανικό (προτιμητέο) πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεων εμπρός και μίας (1) όπισθεν ή αυτόματο

	3. Συμπλέκτης υδραυλικός

	ΧΩΡΟΙ

	1. Κλειστό φορτηγό όχημα ενιαίου αμαξώματος (τύπου VAN), καταλλήλων διαστάσεων για μεταφορά εννέα (9) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού)

	2. Όχι παλαιότερης κατασκευής του 2017 και με έως 250.000 χλμ. κατά την παράδοση

	ΦΩΤΑ

	1. Φώτα, προβολείς, προβολείς ομίχλης κλπ. σύμφωνα με τον ΚΟΚ

	2. Ρυθμιζόμενος φωτισμός στην καμπίνα οδηγού τουλάχιστον

	3. Φωτισμός οπισθοπορείας

	4. Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων πορείας από τη θέση του οδηγού

	ΤΡΟΧΟΙ

	1. Τέσσερα (4) ελαφρώς μεταχειρισμένα τεμάχια ελαστικών, γνωστής και αναγνωρισμένης εταιρείας

	2. Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων

	3. Ατσάλινες ζάντες δεκαπέντε ιντσών (15'') ελάχιστο

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

	1. Ανεξάρτητο και στους τέσσερις τροχούς, με αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε κάθε τροχό, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής (ευσταθής) κίνηση του οχήματος και η άνεση των επιβαινόντων με αντιστρεπτική ράβδο, καθώς και ανάρτηση τύπου Mc Pherson εμπρός

	2. Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας ESP

	
ΑΜΑΞΩΜΑ

	1. Αμάξωμα ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, με πλήρη αντισκωριακή προστασία κατά το στάδιο της κατασκευής του. Απαραίτητη η ενίσχυσή του σε ιδιαίτερα ευπαθή και βασικά σημεία, όπως για παράδειγμα στους θόλους των τροχών, στα σημεία συνδέσεων και στις δοκούς

	2. Διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές (οδηγού, συνοδηγού) συνήθους τύπου με κλείθρο και αυτόματο κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ασφαλιζόμενες και με ηλεκτρικά παράθυρα με κρύσταλλα ασφαλείας TRIPLEX

	3. Διαθέτει συρόμενη πόρτα με άνοιγμα τουλάχιστον 1m στην πλευρά του συνοδηγού

	4. Τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα

	5. Τα παράθυρα του οχήματος είναι ασφαλείας TRIPLEX

	6. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

	7. Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι

	8. Σύστημα ακινητοποίησης αυτοκινήτου (immobilizer)

	ΚΑΜΠΙΝΑ

	1. Άνετη επιβίβαση - αποβίβαση του οδηγού και των επιβατών

	2. Ρυθμιζόμενα καθίσματα με ταπετσαρία υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στη χρήση και στο καθάρισμα

	3. Δάπεδο επιστρωμένο με μοκέτα άριστης ποιότητας

	4. Προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα

	5. Εργοστασιακός κλιματισμός

	6. Υποβραχιόνια και χειρολαβές στήριξης στο χώρο οδηγού

	7. Εγκατεστημένο Radio /CD player / περιφερειακά ηχεία κατάλληλης ισχύος

	8. Θήκες και επαρκής χώροι αποθήκευσης για μικροαντικείμενα

	9. Πλήρη όργανα ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων, ρολόι, στροφόμετρο, μετρητή χιλιομέτρων, μετρητή ταχύτητας και γενικά όλα τα απαραίτητα όργανα για ασφαλή οδήγηση

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

	1. Αμάξωμα κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ενεργητική και παθητική ασφάλεια

	2. Αερόσακοι οδηγού

	3. Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες με προεντατήρες και ρυθμιστή δύναμης

	4. Διπλού κυκλώματος υδραυλικά ενισχυμένα με SERVO, δισκόφρενα αεριζόμενα εμπρός, δισκόφρενα πίσω και μηχανικό χειρόφρενο στους πίσω τροχούς

	5. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος A.B.S. τελευταίας γενιάς καθώς και όλα τα συνεργαζόμενα συστήματα ασφαλείας

	6. Η όλη κατασκευή του οχήματος να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που απορρέουν από τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών το συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Επίσης, η μεταφορά του προσωπικού και των εμπορευμάτων να προσφέρουν ασφάλεια, άνεση και προστασία

	7. Στο βασικό απαραίτητο εξοπλισμό του οχήματος περιλαμβάνεται οπωσδήποτε, πυροσβεστήρας αυτοκινήτου, κιβώτιο παροχής "πρώτων βοηθειών", γιλέκο φωσφοριζέ, τριγωνική προειδοποιητική πινακίδα, εφεδρικός τροχός, ανάλογα και επαρκή εργαλεία επισκευής καθώς και ένα ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για την χειμερινή περίοδο

	ΕΓΓΥΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

	1. Το όχημα θα παραδοθεί στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στη Λέσβο, Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Μυτιλήνη, την επόμενη εργάσιμη μέρα, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον ανάδοχο

	2. Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ασφάλιση, και να καλύπτονται όλες οι ζημιές από το πρόγραμμα της ασφαλιστικής εταιρίας, μα απαλλαγή από το πρώτο ευρώ.

	3. Το προσφερόμενο είδος έχει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του, η οποία και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες

	4. Το όχημα είναι γνωστής μάρκας και θα παραδοθεί στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. προς κυκλοφορία, αφού ο συνεργάτης έχει διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες για την κυκλοφορία του, με ευθύνη του και δαπάνη του

	5. Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από το Ειδικό Σήμα Τελών Κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται παντός είδους δαπάνες αναγκαίες για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος (εκτελωνισμοί, μεταφορικά, διάφορα λοιπά έξοδα κ.λ.π.)

	6. Στη διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς, το όχημα θα αντικαθίσταται δωρεάν και σε ανώτατο διάστημα έξι (6) ωρών, με ίδιο, αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών όχημα

	7. Υπάρχει εγγύηση - δήλωση του εκμισθωτή για την υποστήριξη του οχήματος σε γνήσια ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο service για το διάστημα ισχύς της σύμβασης

	8. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, για τις οποίες ευθύνεται καθαρά η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο συνεργάτης δέχεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να απευθύνεται σε δικό της συνεργείο

	9. Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από πιστοποιητικό Τελωνείου με ημερομηνία παραγωγής και αναλυτικά PROSPECTUS στην Ελληνική γλώσσα

	10. Έγκριση τύπου οχήματος και αναγκαία πιστοποιητικά ΚΤΕΟ

	Επιβατικό Όχημα Ι.Χ.

	CPV: 34115200-8
	Επιβατικό όχημα
	Ποσότητα: 1
	Προϋπολογιζόμενο κόστος (καθαρή αξία): 10.770,00€

	
	Φ.Π.Α. 17%

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

	1. Όχημα με βενζινοκινητήρα, κυβισμού έως 1200 κ.ε.

	2. Κατανάλωση (μέση συνδυασμένου κύκλου): έως 4,5 lt/100km

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

	1. Τιμόνι μηχανικό με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος

	ΧΩΡΟΙ

	1. Όχι παλαιότερης κατασκευής του 2020 και με έως 100.000 χλμ. κατά την παράδοση

	ΦΩΤΑ

	1. Φώτα, προβολείς, προβολείς ομίχλης κλπ. σύμφωνα με τον ΚΟΚ

	2. Ρυθμιζόμενος φωτισμός στην καμπίνα οδηγού τουλάχιστον

	3. Φωτισμός οπισθοπορείας

	4. Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων πορείας από τη θέση του οδηγού

	ΤΡΟΧΟΙ

	1. Τέσσερα (4) ελαφρώς μεταχειρισμένα τεμάχια ελαστικών, γνωστής και αναγνωρισμένης εταιρείας

	2. Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων

	3. Ζάντες δεκατεσσάρων ιντσών (14'')

	ΚΑΜΠΙΝΑ

	1. Άνετη επιβίβαση - αποβίβαση του οδηγού και των επιβατών

	2. Ρυθμιζόμενα καθίσματα με ταπετσαρία υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στη χρήση και στο καθάρισμα

	3. Δάπεδο επιστρωμένο με μοκέτα άριστης ποιότητας

	4. Προσκέφαλα σε όλα τα καθίσματα

	5. Εργοστασιακός κλιματισμός

	6. Υποβραχιόνια και χειρολαβές στήριξης στο χώρο οδηγού

	7. Εγκατεστημένο Radio /CD player / περιφερειακά ηχεία κατάλληλης ισχύος

	8. Θήκες και επαρκής χώροι αποθήκευσης για μικροαντικείμενα

	9. Πλήρη όργανα ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων, ρολόι, στροφόμετρο, μετρητή χιλιομέτρων, μετρητή ταχύτητας και γενικά όλα τα απαραίτητα όργανα για ασφαλή οδήγηση

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

	1. Αμάξωμα κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ενεργητική και παθητική ασφάλεια

	2. Αερόσακοι οδηγού

	3. Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες με προεντατήρες και ρυθμιστή δύναμης

	4. Διπλού κυκλώματος υδραυλικά ενισχυμένα με SERVO, δισκόφρενα αεριζόμενα εμπρός, δισκόφρενα πίσω και μηχανικό χειρόφρενο στους πίσω τροχούς

	5. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος A.B.S. τελευταίας γενιάς καθώς και όλα τα συνεργαζόμενα συστήματα ασφαλείας

	6. Η όλη κατασκευή του οχήματος πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που απορρέουν από τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών το συγκεκριμένο τύπο οχήματος. Επίσης, είναι τέτοια, ώστε κατά τη μεταφορά του προσωπικού και των εμπορευμάτων να προσφέρουν ασφάλεια, άνεση και προστασία

	7. Στο βασικό απαραίτητο εξοπλισμό του οχήματος περιλαμβάνεται οπωσδήποτε, πυροσβεστήρας αυτοκινήτου, κιβώτιο παροχής "πρώτων βοηθειών", γιλέκο φωσφοριζέ, τριγωνική προειδοποιητική πινακίδα, εφεδρικός τροχός, ανάλογα και επαρκή εργαλεία επισκευής καθώς και ένα ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων για την χειμερινή περίοδο 

	ΕΓΓΥΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ -  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

	1. Το όχημα θα παραδοθεί στην έδρα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στη Λέσβο, Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Μυτιλήνη, την επόμενη εργάσιμη μέρα,  από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον ανάδοχο

	2. Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ασφάλιση, και να καλύπτονται όλες οι ζημιές από το πρόγραμμα της ασφαλιστικής εταιρίας, με απαλλαγή από το πρώτο ευρώ

	3. Το προσφερόμενο είδος έχει τη σήμανση CE και συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του, η οποία και δηλώνει ότι το προϊόν πληροί όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες

	4. Το όχημα είναι γνωστής μάρκας και θα παραδοθεί στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. προς κυκλοφορία, αφού ο συνεργάτης έχει διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες για την κυκλοφορία του, με ευθύνη του και δαπάνη του

	5. Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από το Ειδικό Σήμα Τελών Κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος. Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται παντός είδους δαπάνες αναγκαίες για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος (εκτελωνισμοί, μεταφορικά, διάφορα λοιπά έξοδα κ.λ.π.)

	6. Στη διάρκεια της σύμβασης, σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς, το όχημα θα αντικαθίσταται δωρεάν και σε ανώτατο διάστημα έξι (6) ωρών, με ίδιο, αντίστοιχων ή καλύτερων προδιαγραφών όχημα

	7. Υπάρχει εγγύηση - δήλωση του εκμισθωτή για την υποστήριξη του οχήματος σε γνήσια ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο service για το διάστημα ισχύς της σύμβασης

	8. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, για τις οποίες ευθύνεται καθαρά η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο συνεργάτης δέχεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να απευθύνεται σε δικό της συνεργείο

	9. Το υπό προμήθεια όχημα συνοδεύεται από πιστοποιητικό Τελωνείου με ημερομηνία παραγωγής και αναλυτικά PROSPECTUS στην Ελληνική γλώσσα

	10. Έγκριση τύπου οχήματος και αναγκαία πιστοποιητικά ΚΤΕΟ
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