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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενου προϊόντος
Σημείωση: οποιαδήποτε αναφορά στην εμπορική ονομασία του είδους, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδος άλλης εμπορικής ονομασίας. Η αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. Ο προσφοροδότης οφείλει να αναφέρει στην τεχνική προσφορά του, τις προδιαγραφές και την εμπορική ονομασία (μάρκα) του προσφερόμενου είδους.
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	Καταστροφέας Εγγράφων
· Τύπος Κοπής: Cross-Cut
· Μέγεθος Τεμαχισμού: 4 x 30 mm έως 4 x 40 mm
· Επίπεδο Ασφαλείας: Level 3
· Ταυτόχρονη κοπή φύλλων: τουλάχιστον 10 Φύλλα Α4/80γρ 
· Υλικό Προς Καταστροφή: Χαρτί
· Ταχύτητα Καταστροφής: τουλάχιστον 1,8 m / min
· Χωρητικότητα Κάδου: τουλάχιστον 19 L
· Επίπεδο Θορύβου: κάτω από 80 dB
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